

**Налаштування телефону Grandstream+Сisco Dual Plan**

**Конфігураційні файли(віртуальна машина Ubuntu)**

****

****

**Налаштування телефону**

1. Підключаємо трубку до телефону за допомогою телефонного шнура

роз'єму HANDSET,

2. Підключаємо телефон до IP мережі. Для цього треба з'єднати кабель Ethernet

роз'єм LAN телефону з комутатором/свічем.

3. Підключаємо роз'єм джерела живлення 5V до телефону, а потім саме джерело

живлення підключаємо до електричної розетки.

4. На дисплеї з'явиться процес завантаження або інформація про оновлення

програмного забезпечення. Чекаємо поки на дисплеї не з'явиться

дата/час і потім починаємо процес налаштування.

Телефон спочатку налаштований на автоматичне отримання IP-адреси, тобто режим DHCP. Для того щоб дізнатися IP-адресу, яку телефон отримує при

з'єднанні, треба зайти у «Меню» > «Статус» > «Статус мережі» > «IPv4».

Якщо IP-адреси у мережі роздаються статично, потрібно:

1. Для початку необхідно змінити спосіб отримання IP-адреси. На телефоні

зайти у «Меню» > «Система» > «Мережа» > «Параметр IPv4» > вибрати

"Статичний IP".


2. Перейти до «Налаштування статичного IP» та вказати параметри нашої мережі (IP-адреса, яка буде виділена телефону, маску, шлюз та DNS).

Після того як було введено всі необхідні дані, телефон треба буде


перезавантажити.

**Налаштування телефону через веб-інтерфейс**


Щоб увійти на веб-інтерфейс телефону, відкриваємо браузер на комп'ютері та введимо IP-адресу телефону в адресний рядок. Відкриється сторінка з запитом авторизаційних даних. Логін та пароль за замовчуванням admin/admin.



Далі натискаємо «Облікові записи» > «Загальне».



Потім переходимо до розділу «Налаштування SIP» > підрозділ «Основні налаштування»



Значення «Локальний SIP-порт» на SIP-програмах/SIP-пристроях,

що працюють в одній локальній мережі, не повинно збігатися. Задавати при цьому можна будь-який порт, що перевищує значення 5070, але не збігається з

діапазоном RTP портів (Малюнок 7).


Після того, як внесено необхідні налаштування, натискаємо кнопку

«Зберегти та застосувати».

Далі перейдимо до підрозділу «Параметри Безпеки» та встановлюємо

«Приймати вхідні SIP лише від проксі» > «ТАК». Після натискаємо кнопку «Зберегти та застосувати». 

Переходимо до меню «Установки» > «Основні налаштування». У зазначеному розділ можна встановити свій унікальний локальний порт RTP.



Значення "Локальний порт RTP" на SIP-програмах/SIP-пристроях,


працюючих в одній локальній мережі, не повинен збігатися/перетинатися.

Задавати при цьому бажано будь-який порт, що перевищує значення 5004 і не

збігається з налаштуванням «Локальний SIP порт»

Щоб змінити налаштування мережі телефону через веб-інтерфейс

переходимо до розділу «Мережа» > підрозділ «Стандартний»



Переходимо до розділу «Безпека» та вказуємо налаштування

